A t l a s _ r a d _ b d 3 _ c a / d a leakage current of irradiated p-spray SC00 . 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 0 4 0 . 0 0 0 0 6 0 . 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 2 05 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 Voltage (V)

Current (A)IV of S1_03S_ST2_01 (a)1.3 * 10^14 pions/cm^-2 (with foil N ) + Atlas_rad_bd3_-11degCx Atlas_rad_bd3_-19degC